|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица | Опросный лист на переговорное устройство ЭВ RPU IP | | |
| Наименование параметра | | Значение или требование | Комментарий |
| Габаритные размеры, мм | | 120×210×45 |  |
| Масса, кг | | 1,1 |  |
| Материал корпуса | | сталь |  |
| Степень защиты | | IP65 |  |
| Питание | | POE (IEEE 802.3af) |  |
| Врезной монтаж | | наличие |  |
| Настенный монтаж | | наличие |  |
| Поддержка голосовых кодеков G.711, G.722, G.723, G.726, G.729 | | наличие |  |
| Характеристика звука | | SIP2.0 (RFC-3261) |  |
| Мощность динамика, Вт | | 3 |  |
| Потребляемая мощность, Вт:  – в режиме ожидания  – в режиме оповещения | | 1  1,5 |  |
| Технология подавления эха 1\*RJ45 | | наличие |  |
| Наличие встроенного ПО «ИТС-Голос» | | Да |  |
| Соответствие требованиям ЕАЭС и ГОСТ Р | | Да | сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.17524 |