|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица | Опросный лист для контроллера АР-12 | | | |
| Наименование параметра | | Значение или требование | | Комментарий |
| Питание 24 В | | 2 шт. |  | |
| Ethernet 100BASE‑TX/1000BASE‑T | | 2 шт. |  | |
| Линейный аудио вход ГО ЧС | | 1 шт. |  | |
| Сухой контакт на запуск подтверждения получения сигнала ГО ЧС | | 1 шт. |  | |
| Линейный аудио выход на аналоговые усилители (небалансный) на 1 В | | 2 шт. |  | |
| Триггерные фиксированные входы | | 8 шт. |  | |
| Триггерные фиксированные выходы | | 8 шт. |  | |
| Возможность подключения микрофона с тангеткой (разъём XLR) | | 1 шт. |  | |
| Кнопка перезапуска | | 1 шт. |  | |
| Кнопка сброса до заводских настроек | | Да |  | |
| Передача трансляций и оповещений по SIP и Multicast | | Да |  | |
| Наличие индикаторов | | - красный – отображается информация о пожаре и запуске СОУЭ;  - жёлтый – отображается информация о неисправности, прохождении тестовых процедур  - зелёный – отображается информация о наличии питания, работе элементов и узлов прибора в штатном режиме (при необходимости) |  | |
| Высота | | 1U |  | |
| Блок питания | | 50 Вт |  | |
| Потребление в дежурном режиме | | 5 Вт |  | |
| Потребление в режиме речевого оповещения | | 10 Вт |  | |
| Установка | | Для установки в 19-дюймовую стойку |  | |
| Лицензия на подключение одного сетевого СОУЭ контроллера | | 1 шт. |  | |
| Соответствие требованиям ТУ | | Да | ТУ 26.30.23-001-17631822-2019 | |