|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица | Опросный лист для громкоговорителя RPW-20 | | |
| Наименование параметра | | Значение или требование | Комментарий |
| Максимальная мощность, Вт | | 15 |  |
| Потребляемая мощность, Вт:  – в режиме ожидания  – в режиме оповещения | | 1  3 |  |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | | от 100 до 18000 |  |
| Уровень звукового давления, дБ | | 96 |  |
| Габаритные размеры, мм | | 200×90 |  |
| Масса, кг | | 1,4 |  |
| Материал корпуса | | металл |  |
| Степень защиты | | IP42 |  |
| Питание | | POE (IEEE 802.3af) |  |
| Потолочный монтаж | | наличие |  |
| Поддержка голосовых кодеков G.711, G.722, G.723, G.726, G.729 | | наличие |  |
| Сетевые стандарты связи | | IEEE 802.3u Fast Ethernet (100 Мбит/с), POE (IEEE 802.3af), POE+ (IEEE 802.3 at), IPv4, TCP/IP, UDP/RTP, UDP Multicast, IGMPv2, ICMP, ARP, DNS, DHCP, NTP, HTTP 1.1, SSH, Telnet, SIP 2.0 (RFC-3261), DTMF (RFC 2833, SIP info) |  |
| Скорость подключения к сети, Мбит/с | | 10/100 |  |
| Наличие встроенного ПО «ИТС-Голос» | | Да |  |
| Соответствие требованиям ЕАЭС и ГОСТ Р | | Да | сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.17524 |