|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица | Опросный лист на колонны экстренного вызова FSP-02V-IP (OB) | | |
| Наименование параметра | | Значение или требование | Комментарий |
| Сетевые стандарты связи | | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP |  |
| Резервный канал | | GSM/850/900/1800/1900 МГц, WCDMA 900 МГц/2100 МГц, HSDPA |  |
| Звук | | Поддержка G.711µ/a, G.722 (широкополосный), G.722.1, G.726-32, G.729 A/B.  Динамик – 10 Вт |  |
| Видео | | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/ AVI /MJPEG  2034×1296 пикселей (3 Мп), FullHD 1920×1080 пикселей (2 Мп) и 1280×720 пикселей (1 Мп)  ONVIF 2.4 |  |
| Сетевой порт | | RJ45, 10/100 Мбит/с автоматическое определение |  |
| Питание | | переменный ток частотой 50 Гц напряжением 220 В ± 10 % |  |
| Потребляемая мощность, Вт,  не более | | 12 |  |
| – в режиме ожидания | | 3 Вт |  |
| – в активном режиме | | 6 Вт |  |
| Габариты ВхШхГ, мм | | 2000×200×200 |  |
| Масса, кг, не более | | 60 |  |
| Степень защиты | | IP65 |  |
| Соответствие требованиям ЕАЭС и ГОСТ Р | | Да | сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.17524 |