|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица | Опросный лист на микрофонной станции RMK-10 | | |
| Наименование параметра | | Значение или требование | Комментарий |
| Габаритные размеры, мм | | 150×140×55 |  |
| Масса, кг | | 0,6 |  |
| Материал корпуса | | алюминий |  |
| Степень защиты | | IP41 |  |
| Питание | | POE (IEEE 802.3af) |  |
| Уличный монтаж | | наличие |  |
| Температурный режим | | от минус 40°C до плюс 65°С и влажность до 95 % |  |
| Протокол VOIP | | SIP2.0 |  |
| Количество кнопок прямого вызова, шт. | | 2 |  |
| Номеронабиратель | | нет |  |
| Наличие экрана | | нет |  |
| Поддержка голосовых кодеков G.711,  G.722, G.723, G.726, G.729 | | наличие |  |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | | от 70 до 12500 |  |
| Сетевые стандарты связи | | IEEE 802.3u Fast Ethernet (100 Мбит/с), POE (IEEE 802.3af), POE+ (IEEE 802.3 at), IPv4, TCP/IP, UDP/RTP, UDP Multicast, IGMPv2, ICMP, ARP, DNS, DHCP, NTP, HTTP 1.1, SSH, Telnet, SIP 2.0 (RFC-3261), DTMF (RFC 2833, SIP info) |  |
| Максимальная мощность, Вт | | 3 |  |
| Потребляемая мощность, Вт:  – в режиме ожидания  – в режиме оповещения | | 1  1,5 |  |
| Скорость подключения к сети, Мбит/с | | 10/100 |  |