|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица | Опросный лист для микрофонной станции RPA-1 | | |
| Наименование параметра | | Значение или требование | Комментарий |
| Максимальная мощность, Вт | | 6 |  |
| Потребляемая мощность: | |  |  |
| – в режиме ожидания, Вт | | 1 |  |
| – в режиме оповещения, Вт | | 2 |  |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | | от 120 до 16000 | ГОСТ Р 53033-2008 |
| Чувствительность (SPL), дБ | | 84 |  |
| Уровень звукового давления, дБ | | 92 |  |
| Максимальный уровень звукового давления, дБ | | 101 |  |
| Габаритные размеры, мм | | 204×202×76 |  |
| Масса, кг | | 1,5 |  |
| Материал корпуса | | сталь |  |
| Степень защиты | | IP42 |  |
| Питание | | POE (IEEE 802.3af) |  |
| Настенный монтаж | | наличие |  |
| Поддержка голосовых кодеков G711 (alaw, ulaw), G722, OPUS | | наличие |  |
| Сетевые стандарты связи | | IEEE 802.3u Fast Ethernet (100 Мбит/с), POE (IEEE 802.3af), POE+ (IEEE 802.3 at), IPv4, TCP/IP, UDP/RTP, UDP Multicast, IGMPv2, ICMP, ARP, DNS, DHCP, NTP, HTTP 1.1, SSH, Telnet, SIP 2.0 (RFC-3261), DTMF (RFC 2833, SIP info) |  |
| Скорость подключения к сети, Мбит/с | | 10/100 |  |
| Наличие встроенного ПО «ИТС-Голос» | | Да |  |
| Соответствие требованиям ЕАЭС и ГОСТ Р | | Да | сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.17524 |