|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица | Опросный лист на переговорное устройство RPS | | |
| Наименование параметра | | Значение или требование | Комментарий |
| Габаритные размеры, мм | | 300×180×120 |  |
| Масса, кг | | 4,2 |  |
| Материал корпуса | | сталь |  |
| Степень защиты | | IP65 |  |
| Питание | | PoE |  |
| Накладной монтаж | | наличие |  |
| Сетевые стандарты связи | | SIP 2.0 (RFC-3261), TCP/IP, UDP/RTP/RTCP, HTTP, ICMP, ARP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, PPP, PPPoE |  |
| Поддержка голосовых кодеков G.711, G.722, G.723, G.726, G.729 | | наличие |  |
| Характеристика звука | | SIP2.0 (RFC-3261) |  |
| Эхоподавление | | наличие |  |
| Шумоподавление | | наличие |  |
| Сетевой порт RJ45 | | наличие |  |
| Скорость соединения, Мбит/с | | 10/100 |  |
| Потребляемая мощность, Вт: | | 5 |  |
| – в режиме ожидания | | 1,5 |  |
| – в активном режиме | | 1,8 |  |
| Наличие встроенного ПО «ИТС-Голос» | | Да |  |
| Соответствие требованиям ЕАЭС и ГОСТ Р | | Да | сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.17524 |