|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица | Опросный лист для АРМ «Диспетчер» | | |
| Наименование параметра | | Значение или требование | Комментарий |
| Моноблок: | |  |  |
| * процессор | | Intel Core i3 12100 |  |
| * объём оперативного запоминающего устройства | | 8 Гбайт |  |
| * объём накопителя | | 256 Гбайт |  |
| * видеокарта | | Intel H610 |  |
| * монитор | | диагональ 23,8 дюймов, разрешение 1920×1080 пикселей (Full HD); |  |
| * операционная система | | Windows или ALT Linux |  |
| * максимальная мощность | | 120 Вт |  |
| Поддержка справочника устройств, оповещений и конференций | | Да |  |
| Отображение состояния устройств (свободно, занято, вызов, доступно) | | Да |  |
| Пульт интеркома, позволяющий принимать аудио-видео вызовы с переговорных устройств обратной связи, открывать запирающие устройства, переадресовывать входящие соединения | | Да |  |
| IP Visor (просмотр видеокамер) | | До 12 шт. |  |
| Модуль визуализации с возможностью размещения устройств на планах и схемах. | | Формат загружаемых изображений BMP, JPG, PNG |  |
| Геоинформационная система для размещения устройств на карте местности по точным координатам | | Да |  |
| История вызовов | | Да |  |
| Наличие реестровой записи в Минцифры | | Да | Реестровая запись №18093 от 20.06.2023 |
| Соответствие требованиям ТУ | | Да | ТУ 26.30.23-001-17631822-2019 |
| Соответствие требованиям ЕАЭС и ГОСТ Р | | Да | сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1. ОСП22.17524 |